### Создание сетевого адреса

Тип сетевого адреса
Выберите протокол добавляемого сетевого адреса. В нижней части диалогового окна отображается требуемый формат адреса, как описано ниже.

Адрес IPX
Во всех трех полях введите шестнадцатеричное число (цифры 0-9, буквы A-F). Каждый вводимый шестнадцатеричный символ представляет собой четыре бита (полубайт) адреса.

> Сеть
> Задайте номер кабельного сегмента.

> Узел
> Задайте номер сетевой платы. Номер платы Ethernet устанавливается производителем. Для сетевых плат Token Ring и ARCNet это значение задается установкой перемычек на плате.

> Сокет
> Задайте номер сокета IPXTM. Если номер сокета, который будет использоваться соединением, неизвестен, введите 0 (ноль).

IP-адрес
В каждом из четырех полей введите десятичное число от 0 до 255. Первые два поля представляют сегмент сети. Последние два поля представляют компьютер.

Адрес SDLC
Во все три поля введите шестнадцатеричное число (цифры 0–9, буквы A–F). Каждый вводимый шестнадцатеричный символ представляет собой четыре бита (полубайт) адреса. Для получения дополнительной информации см. документацию по аппаратному обеспечению.

Адрес Ethernet/Token Ring
Во все три поля введите шестнадцатеричное число (цифры 0–9, буквы A–F). Каждый вводимый шестнадцатеричный символ представляет собой четыре бита (полубайт) адреса. Для получения дополнительной информации см. документацию по аппаратному обеспечению.

Адрес OSI
В поле введите шестнадцатеричное число (цифры 0–9, буквы A–F). Каждый вводимый шестнадцатеричный символ представляет собой четыре бита (полубайт) адреса. Адрес может быть длиной до 256 байт. (Можно ввести до 512 шестнадцатеричных символов.)

Адрес AppleTalk
В первых трех полях введите шестнадцатеричное число (цифры 0–9, буквы A–F). Каждый вводимый шестнадцатеричный символ представляет собой четыре бита (полубайт) адреса AppleTalk**.

> Начало сети
> Введите первый адрес из диапазона сетевых адресов. Это двухбайтовое число. (Можно ввести до 4 шестнадцатеричных символов).

> Конец сети
> Введите первый адрес из диапазона сетевых адресов. Это двухбайтовое число. (Можно ввести до 4 шестнадцатеричных символов).

> Аппаратный адрес
> Введите специальный аппаратный адрес. Это шестибайтовое число. (Можно ввести до 12 шестнадцатеричных символов). Для получения дополнительной информации см. документацию по аппаратному обеспечению.

> Тип оборудования
> Выберите необходимый тип оборудования из списка.

Адрес UDP

> порт
> Введите десятичный номер порта UDP. Число может находиться в диапазоне от 0 до 65535. Все серверы NetWare® используют порт 524.

> IP-адрес
> В каждом из четырех полей введите десятичное число от 0 до 255. Первые два поля представляют сегмент сети. Последние два поля представляют компьютер.

Адрес TCP

> порт
> Введите десятичный номер порта TCP. Число может находиться в диапазоне от 0 до 65535.

> IP-адрес
> В каждом из четырех полей введите десятичное число от 0 до 255. Первые два поля представляют сегмент сети. Последние два поля представляют компьютер.

Символ товарного знака (®, ™ и т.д.) обозначает товарный знак компании Novell. Звездочка (*) обозначает товарный знак сторонней компании. Дополнительную информацию см. в разделе Юридическая информация.