### Netzwerkadresse erstellen

Netzadreßtyp
Wählen Sie das Protokoll der Netzwerkadresse aus, die hinzugefügt werden soll. Die untere Hälfte des Dialogfelds ändert sich, sodass das erforderliche Adressformat wie in den folgenden Abschnitten beschrieben widergespiegelt wird.

IPX-Adresse
Geben Sie eine Hexadezimalzahl (Ziffern 0-9, Buchstaben A-F) in alle drei Felder ein. Jedes eingegebene Hexadezimalzeichen stellt vier Bits (ein halbes Byte) der Adresse dar.

> Netzwerk
> Geben Sie die Kabelsegmentnummer an.

> Knoten
> Geben Sie die Nummer der Netzwerkkarte an. Bei Ethernet-Karten wird die Nummer bereits vom Hersteller eingestellt. Bei Token-Ring- und ARCNet*-Karten wird die Nummer über Jumper auf der Karte eingestellt.

> Socket
> Geben Sie die Nummer des IPXTM-Socket an. Wenn Sie die von der Verbindung verwendete Socket-Nummer nicht kennen, geben Sie 0 (Null) ein.

IP-Adresse
Geben Sie eine Dezimalzahl zwischen 0 und 255 in jedes der vier Felder ein. Die ersten beiden Felder stellen das Netzwerksegment dar. Die letzten beiden Felder stellen den Computer dar.

SDLC-Adresse
Geben Sie eine Hexadezimalzahl (Ziffern 0-9, Buchstaben A-F) in alle drei Felder ein. Jedes eingegebene Hexadezimalzeichen stellt vier Bits (ein halbes Byte) der Adresse dar. Weitere Informationen finden Sie in der Hardware-Dokumentation.

Ethernet-/Token-Ring-Adresse
Geben Sie eine Hexadezimalzahl (Ziffern 0-9, Buchstaben A-F) in alle drei Felder ein. Jedes eingegebene Hexadezimalzeichen stellt vier Bits (ein halbes Byte) der Adresse dar. Weitere Informationen finden Sie in der Hardware-Dokumentation.

OSI-Adresse
Geben Sie eine Hexadezimalzahl (Ziffern 0-9, Buchstaben A-F) in das verfügbare Feld ein. Jedes eingegebene Hexadezimalzeichen stellt vier Bits (ein halbes Byte) der Adresse dar. Die Adresse darf bis zu 256 Byte lang sein. (Sie können bis zu 512 Hexadezimalzeichen eingeben.)

AppleTalk-Adresse
Geben Sie eine Hexadezimalzahl (Ziffern 0-9, Buchstaben A-F) in die ersten drei Felder ein. Jedes eingegebene Hexadezimalzeichen stellt vier Bits (ein halbes Byte) der AppleTalk*-Adresse dar.

> Netzwerkanfang
> Geben Sie die erste Netzwerkadresse im Bereich an. Diese Nummer besteht aus 2 Byte. (Sie können bis zu 4 Hexadezimalzeichen eingeben.)

> Netzwerkende
> Geben Sie die letzte Netzwerkadresse im Bereich an. Diese Nummer besteht aus 2 Byte. (Sie können bis zu 4 Hexadezimalzeichen eingeben.)

> Hardware-Adresse
> Geben Sie die entsprechende Hardware-Adresse an. Diese Nummer besteht aus 6 Byte. (Sie können bis zu 12 Hexadezimalzeichen eingeben.) Weitere Informationen finden Sie in der Hardware-Dokumentation.

> Hardwaretyp
> Wählen Sie den gewünschten Hardwaretyp aus der Dropdown-Liste aus.

UDP-Adresse

> Port
> Geben Sie die UDP-Portnummer als Dezimalwert an. Hierbei sind alle Zahlen zwischen 0 und 65535 zulässig. Alle NetWare®-Server verwenden den Port 524.

> IP-Adresse
> Geben Sie eine Dezimalzahl zwischen 0 und 255 in jedes der vier Felder ein. Die ersten beiden Felder stellen das Netzwerksegment dar. Die letzten beiden Felder stellen den Computer dar.

TCP-Adresse

> Port
> Geben Sie die TCP-Portnummer als Dezimalwert an. Hierbei sind alle Zahlen zwischen 0 und 65535 zulässig.

> IP-Adresse
> Geben Sie eine Dezimalzahl zwischen 0 und 255 in jedes der vier Felder ein. Die ersten beiden Felder stellen das Netzwerksegment dar. Die letzten beiden Felder stellen den Computer dar.

Ein Markensymbol (®, ™ usw.) kennzeichnet eine Novell-Marke. Ein Sternchen (*) kennzeichnet eine Drittanbieter-Marke. Weitere Informationen finden Sie unter Rechtliche Hinweise.