### Hálózati cím létrehozása

Hálózati cím típusa
Válassza ki a hozzáadni kívánt hálózati cím protokollját. A párbeszédpanel alsó felén megjelennek az alábbiak szerinti kötelező címformátumok.

IPX-cím
Mindhárom mezőben hexadecimális számot (a 0-9 számok és az A-F betűk írhatók be) adjon meg. Minden megadott hexadecimális karakter a cím négy bitjét (fél bájtját) jelenti.

> Hálózat
> Adja meg a kábelszegmens számát.

> Csomópont
> Adja meg a hálózati kártya számát. Ethernet kártyák esetén a számot a gyárban állítják be. Token-ring és ARCNET kártyák esetén a számot a kártyán lévő jumperek (átkötők) segítségével állítják be.

> Szoftvercsatorna
> Adja meg az IPXTM-szoftvercsatornaszámot. Ha nem tudja annak a konkrét szoftvercsatornának a számát, amelyet a kapcsolat használni fog, akkor 0-t írjon be.

IP-cím
A négy mező mindegyikében adjon meg egy 0 és 255 közötti decimális számot. Az első két mező a hálózati szegmensnek felel meg. A második két mező a számítógépnek felel meg.

SDLC-cím
Mindhárom mezőben hexadecimális számot adjon meg (számok 0 és 9 között, betűk pedig az A és F között írhatók be). Minden megadott hexadecimális karakter a cím négy bitjét (fél bájtját) jelenti. További részletek a hardver dokumentációjában olvashatók.

Ethernet-/Tokenring-cím
Mindhárom mezőben hexadecimális számot adjon meg (számok 0 és 9 között, betűk pedig az A és F között írhatók be). Minden megadott hexadecimális karakter a cím négy bitjét (fél bájtját) jelenti. További részletek a hardver dokumentációjában olvashatók.

OSI-cím
Adjon meg egy-egy hexadecimális számot a rendelkezésre álló mezőben (0 és 9 közötti számokat, továbbá A és F közötti betűket használhat). Minden megadott hexadecimális karakter a cím négy bitjét (fél bájtját) jelenti. A cím legfeljebb 256 bájtból állhat. (Legfeljebb 512 hexadecimális karaktert adhat meg.)

AppleTalk cím
Adjon meg egy-egy hexadecimális számot az első három mezőben (0 és 9 közötti számokat, továbbá A és F közötti betűket használhat). Minden megadott hexadecimális karakter az AppleTalk cím négy bitjét (fél bájtját) jelenti.

> Hálózat kezdete
> Adja meg a tartományban lévő első hálózati címet. Ez egy 2 bájtos szám. (Legfeljebb 4 hexadecimális karaktert adhat meg.)

> Hálózat vége
> Adja meg a tartományban lévő utolsó hálózati címet. Ez egy 2 bájtos szám. (Legfeljebb 4 hexadecimális karaktert adhat meg.)

> Hardvercím
> Adja meg az adott hardver címét. Ez egy 6 bájtos szám. (Legfeljebb 12 hexadecimális karaktert adhat meg.) További részletek a hardver dokumentációjában olvashatók.

> Hardvertípus
> A legördülő listáról válassza ki a kívánt hardvertípust.

UDP-cím

> Port
> Adja meg az UDP-port számát tízes számrendszerben. A szám 0 és 65535 közötti egész lehet. Minden NetWare� kiszolgáló az 524-es portot használja.

> IP-cím
> A négy mező mindegyikében adjon meg egy 0 és 255 közötti decimális számot. Az első két mező a hálózati szegmensnek felel meg. A második két mező a számítógépnek felel meg.

TCP-cím

> Port
> Adja meg a TCP-port számát tízes számrendszerben. A szám 0 és 65535 közötti egész lehet.

> IP-cím
> A négy mező mindegyikében adjon meg egy 0 és 255 közötti decimális számot. Az első két mező a hálózati szegmensnek felel meg. A második két mező a számítógépnek felel meg.

A védjegy (®, ™ stb.) jelzések a Novell védjegyeit jelzik. A csillag (*) karakter harmadik fél védjegyét jelöli. További információk a Jogi tájékoztató című témakörben találhatók.