### Crea indirizzo di rete

Tipo di indirizzo di rete
Selezionare il protocollo dell'indirizzo di rete da aggiungere. La metà inferiore della finestra di dialogo cambia per riflettere il formato di indirizzo richiesto, come descritto nelle sezioni che seguono.

Indirizzo IPX
Immettere un numero esadecimale (cifre da 0 a 9, lettere da A a F) in tutti e tre i campi. Ogni carattere esadecimale immesso rappresenta quattro bit (mezzo byte) dell'indirizzo.

> Rete
> Specificare il numero del segmento di cavo.

> Nodo
> Specificare il numero della scheda di rete. Per le schede Ethernet, il numero viene impostato in produzione. Per le schede ARCNet e token ring, il numero viene assegnato tramite ponticelli sulla scheda.

> Socket
> Specificare il numero di socket IPXTM. Se non si conosce il numero di socket specifico che verrà utilizzato dalla connessione, specificare 0 (zero).

Indirizzo IP
Specificare un numero decimale compreso tra 0 e 255 in ciascuno dei quattro campi. I primi due campi rappresentano il segmento di rete. Gli ultimi due campi rappresentano il computer.

Indirizzo SDLC
Specificare un numero esadecimale (cifre da 0 a 9, lettere da A a F) in tutti e tre i campi. Ogni carattere esadecimale immesso rappresenta quattro bit (mezzo byte) dell'indirizzo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'hardware.

Indirizzo Ethernet/TokenRing
Specificare un numero esadecimale (cifre da 0 a 9, lettere da A a F) in tutti e tre i campi. Ogni carattere esadecimale immesso rappresenta quattro bit (mezzo byte) dell'indirizzo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'hardware.

Indirizzo OSI
Specificare un numero esadecimale (cifre da 0 a 9, lettere da A a F) nel campo disponibile. Ogni carattere esadecimale immesso rappresenta quattro bit (mezzo byte) dell'indirizzo. L'indirizzo può avere una lunghezza massima di 256 byte, ossia è possibile immettere un massimo di 512 caratteri esadecimali.

Indirizzo AppleTalk
Specificare un numero esadecimale (cifre da 0 a 9, lettere da A a F) nei primi tre campi. Ogni carattere esadecimale immesso rappresenta quattro bit (mezzo byte) dell'indirizzo AppleTalk*.

> Inizio rete
> Specificare il primo indirizzo di rete dell'intervallo. Si tratta di un numero di due byte, ossia è possibile immettere un massimo di 4 caratteri esadecimali.

> Fine rete
> Specificare l'ultimo indirizzo di rete dell'intervallo. Si tratta di un numero di due byte, ossia è possibile immettere un massimo di 4 caratteri esadecimali.

> Indirizzo hardware
> Specificare l'indirizzo hardware specifico. Si tratta di un numero di 6 byte, ossia è possibile immettere un massimo di 12 caratteri esadecimali. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'hardware.

> Tipo di hardware
> Selezionare il tipo di hardware dall'elenco a discesa.

Indirizzo UDP

> Porta
> Specificare il numero di porta UDP in notazione decimale. È possibile specificare un numero compreso tra 0 e 65535. Tutti i server NetWare� utilizzano la porta 524.

> Indirizzo IP
> Specificare un numero decimale compreso tra 0 e 255 in ciascuno dei quattro campi. I primi due campi rappresentano il segmento di rete. Gli ultimi due campi rappresentano il computer.

Indirizzo TCP

> Porta
> Specificare il numero di porta TCP in notazione decimale. È possibile specificare un numero compreso tra 0 e 65535.

> Indirizzo IP
> Specificare un numero decimale compreso tra 0 e 255 in ciascuno dei quattro campi. I primi due campi rappresentano il segmento di rete. Gli ultimi due campi rappresentano il computer.

Un simbolo di marchio (®, ™, ecc.) denota un marchio di fabbrica di Novell. Un asterisco (*) indica un marchio di fabbrica di terze parti. Per ulteriori informazioni, vedere Note Legali.