### Créer une adresse réseau

Type d'adresse réseau
Sélectionnez le protocole de l'adresse réseau à ajouter. La partie inférieure de la boîte de dialogue est modifiée pour refléter le format d'adresse requis décrit dans les sections suivantes.

Adresse IPX
Entrez un nombre hexadécimal (chiffres 0 à 9 et lettres A à F) dans les trois champs. Chaque caractère hexadécimal que vous entrez représente quatre bits (soit un demi-octet) de l'adresse.

> Réseau
> Entrez le numéro du segment de câble.

> Noeud
> Spécifiez le numéro de la carte réseau. Le numéro des cartes Ethernet est paramétré lors de leur fabrication. Celui des cartes Token Ring et ARCNet* est défini à l'aide des cavaliers figurant sur ces cartes.

> Socket
> Entrez le numéro du socket IPXTM. . Si vous ne connaissez pas le numéro du socket que la connexion doit utiliser, entrez 0 (zéro).

Adresse IP
Spécifiez un nombre décimal compris entre 0 et 255 dans chacun des quatre champs. Les deux premiers champs représentent le segment réseau. Les deux derniers champs représentent l'ordinateur.

Adresse SDLC
Spécifiez un nombre hexadécimal (chiffres 0 à 9 et lettres A à F) dans les trois champs. Chaque caractère hexadécimal que vous entrez représente quatre bits (soit un demi-octet) de l'adresse. Pour plus d'informations, consultez la documentation du matériel.

Adresse Ethernet / Token Ring
Spécifiez un nombre hexadécimal (chiffres 0 à 9 et lettres A à F) dans les trois champs. Chaque caractère hexadécimal que vous entrez représente quatre bits (soit un demi-octet) de l'adresse. Pour plus d'informations, consultez la documentation du matériel.

Adresse OSI
Spécifiez un nombre hexadécimal (chiffres 0 à 9 et lettres A à F) dans le champ prévu à cet effet. Chaque caractère hexadécimal que vous entrez représente quatre bits (soit un demi-octet) de l'adresse. L'adresse peut comporter jusqu'à 256 octets. (Vous pouvez entrer jusqu'à 512 caractères hexadécimaux.)

Adresse AppleTalk
Spécifiez un nombre hexadécimal (chiffres 0 à 9 et lettres A à F) dans les trois premiers champs. Chaque caractère hexadécimal que vous entrez représente quatre bits (soit un demi-octet) de l'adresse AppleTalk*.

> Début réseau
> Spécifiez la première adresse réseau de la plage. Il s'agit d'un nombre à deux octets. (Vous pouvez entrer jusqu'à quatre caractères hexadécimaux.)

> Fin réseau
> Spécifiez la dernière adresse réseau de la plage. Il s'agit d'un nombre à deux octets. (Vous pouvez entrer jusqu'à quatre caractères hexadécimaux.)

> Adresse matérielle
> Spécifiez l'adresse matérielle spécifique. Il s'agit d'un nombre à six octets. (Vous pouvez entrer jusqu'à 12 caractères hexadécimaux.) Pour plus d'informations, consultez la documentation du matériel.

> Type de matériel
> Dans la liste déroulante, sélectionnez le type de matériel souhaité.

Adresse UDP

> Port
> Spécifiez le numéro du port UDP, en notation décimale. Ce numéro doit être compris entre 0 et 65535. Tous les serveurs NetWare ®utilisent le port 524.

> Adresse IP
> Spécifiez un nombre décimal compris entre 0 et 255 dans chacun des quatre champs. Les deux premiers champs représentent le segment réseau. Les deux derniers champs représentent l'ordinateur.

Adresse TCP

> Port
> Spécifiez le numéro du port TCP, en notation décimale. Ce numéro doit être compris entre 0 et 65535.

> Adresse IP
> Spécifiez un nombre décimal compris entre 0 et 255 dans chacun des quatre champs. Les deux premiers champs représentent le segment réseau. Les deux derniers champs représentent l'ordinateur.

Un symbole de marque (®, ™, etc.) indique une marque de Novell. L'astérisque (*) indique une marque de fabricant tiers. Pour plus d'informations, reportez-vous aux Mentions légales.