### NCP 服务器标识

此属性页会列出基本服务器标识信息。同时会列出有助于搜索“服务器”对象的可选属性。

#### 其它名称

为服务器指定一个或多个其它（非正式）名称。每个名称最多可以包含 64 个字符。这些名称将存储为该“服务器”对象“名称”属性的其它值。

#### 位置

为服务器指定一个或多个物理位置。例如：A 楼网络柜。每个位置最多可以包含 128 个字符（包括标点符号）。

#### 部门

指定与该服务器关联的一个或多个部门。例如：市场营销部。每个部门名称最多可以包含 64 个字符。部门名称存储在“服务器”对象的 OU 属性中。

#### 组织

指定与该服务器关联的一个或多个组织。例如：XYZ 公司。每个组织名称最多可以包含 64 个字符。组织名称存储在该“服务器”对象的 O 属性中。

#### 网络地址

列出该服务器使用的网络地址。如果服务器使用多个协议，则列出每个协议的地址。要查看所有网络地址，请单击该字段旁边的多值控件。此属性不能编辑。

#### 状态

指定服务器的操作状态，如“开机”或“停机”。该值以整数形式存储在 eDirectory™ 中，其中 1 代表“停机”，2 代表“开机”。此字段不能编辑。

#### 版本

指定在服务器上运行的 NetWare 的版本。此字段不能编辑。

#### 说明

提供一段或多段有关该服务器的简短说明。每段说明最多可以包含 1,024 个字符（包括标点符号、空格和硬回车等）。使用该字段右侧的图标可以添加、删除或修改各项。

商标符号（®、™ 等）表示 Novell 商标。星号 (*) 表示第三方商标。有关详细信息，请参见法律声明。