### Criar endereço de rede

Tipo de Endereço de Rede
Selecione o protocolo do endereço de rede que você deseja adicionar. A metade inferior da caixa de diálogo muda para refletir o formato de endereço exigido conforme descrito nas seções abaixo.

Endereço IPX
Em todos os três campos, digite um número hexadecimal (dígitos 0 a 9, letras A a F). Cada caractere hexadecimal que você digitar representa quatro bits (meio byte) do endereço.

> Rede
> Especifique o número do segmento de cabo.

> Nó
> Especifique o número da placa de rede. Em placas Ethernet, o número é definido na fábrica. Em placas ARCNet e token ring, o número é definido por meio de jumpers na placa.

> Soquete
> Especifique o número do soquete IPXTM. Se você não souber o número do soquete específico que a conexão utilizará, digite 0 (zero).

Endereço IP
Especifique um número decimal de 0 a 255 em cada um dos quatro campos. Os primeiros dois campos representam o segmento da rede. Os últimos dois campos representam o computador.

Endereço SDLC
Especifique um número hexadecimal (dígitos 0 a 9, letras A a F) em todos os três campos. Cada caractere hexadecimal que você digitar representa quatro bits (meio byte) do endereço. Para mais informações, consulte a documentação do seu hardware.

Endereço Ethernet/Tokenring
Especifique um número hexadecimal (dígitos 0 a 9, letras A a F) em todos os três campos. Cada caractere hexadecimal que você digitar representa quatro bits (meio byte) do endereço. Para mais informações, consulte a documentação do seu hardware.

Endereço OSI
Especifique um número hexadecimal (dígitos 0 a 9, letras A a F) no campo disponível. Cada caractere hexadecimal que você digitar representa quatro bits (meio byte) do endereço. O endereço pode ter até 256 bytes. (Você pode digitar até 512 caracteres hexadecimais.)

Endereço AppleTalk
Especifique um número hexadecimal (dígitos 0 a 9, letras A a F) nos primeiros três campos. Cada caractere hexadecimal que você digitar representa quatro bits (meio byte) do endereço do AppleTalk*.

> Início da Rede
> Especifique o primeiro endereço de rede da faixa. Este é um número de 2 bytes. (Você pode digitar até 4 caracteres hexadecimais.)

> Final da Rede
> Especifique o último endereço de rede da faixa. Este é um número de 2 bytes. (Você pode digitar até 4 caracteres hexadecimais.)

> Endereço do Hardware
> Informe o endereço específico de hardware. Este é um número de 6 bytes. (Você pode digitar até 12 caracteres hexadecimais.) Para mais informações, consulte a documentação do seu hardware.

> Tipo de Hardware
> Selecione o tipo de hardware que deseja na lista suspensa.

Endereço UDP

> Porta
> Especifique o número da porta UDP em decimais. O número pode ser de 0 a 65535. Todos os servidores NetWare7reg; usam a porta 524.

> Endereço IP
> Especifique um número decimal de 0 a 255 em cada um dos quatro campos. Os primeiros dois campos representam o segmento da rede. Os últimos dois campos representam o computador.

Endereço TCP

> Porta
> Especifique o número da porta TCP em decimais. O número pode ser de 0 a 65535.

> Endereço IP
> Especifique um número decimal de 0 a 255 em cada um dos quatro campos. Os primeiros dois campos representam o segmento da rede. Os últimos dois campos representam o computador.

Um símbolo de marca registrada (®, ™ etc.) indica uma marca registrada da Novell. Um asterisco (*) indica uma marca registrada de terceiros. Para obter mais informações, consulte Informações Legais.