AEM Connector 12.12

# IngestPort

The `IngestPort` parameter specifies the port of the destination server.

- When `IngesterType=CFS`, specify the CFS ACI port.
- When `IngesterType=Connector`, specify the connector ACI port.

Type: | Integer
Default: | 7000
Required: | No
Configuration Section: | TaskName or Ingestion
Example: | `IngestPort=7000`
See Also: | EnableIngestion IngesterType IngestHost

© Copyright 2022 Micro Focus or one of its affiliates
Version 12.12 | Last updated June 2022

Send documentation feedback

Close

Send documentation feedback

To send feedback using your default email client, open an email window.

Otherwise, send your feedback and the information below to swpdl.idoldocsfeedback@microfocus.com.

We appreciate your feedback!

Product: IDOL AEM Connector 12.12

Topic Title: IngestPort